**附件4**

**市政工程文明施工管理检评汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承建单位 |  | | | | | 施工许可证  编 号 | |  | | | | |
| 监理单位 |  | | | | | 项目总监 | |  | | | | |
| 工程名称 |  | | | | | 工程地址 | |  | | | | |
| 项目经理 |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 检查单位  负责人 |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 专家评分及点评 | | | | | | | | | | | | |
| 总计得分  100分 | 现场  围挡  10分 | 封闭  管理  10分 | 施工  现场  10分 | 材料  堆放  10分 | 现场办  公住宿  10分 | 现场  防火  10分 | 治安综合治理  8分 | | 施工现场标牌  8分 | 生活  设施  8分 | 交通  疏解  8分 | 社区  服务  8分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 工程亮点： | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题： | | | | | | | | | | | | |
| 检评专家组签名： | | | | | | | | | | | | |

**表B：文明施工检查评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣 分 标 准 | | 应得  分数 | 自评分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 1 | 现场  围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡，扣1-10分  一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡，扣1-10分  围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，扣5-7分  围挡没有沿工地四周连续设置的，扣3-5分 | 10 |  |  |  |
| 2 | 封闭  管理 | 施工现场进出口无大门，扣3分  无门卫室、无设置门卫、无门卫制度，扣3分  施工人员进入施工现场不佩戴工作卡，扣3分  门头未设置企业标志，扣3分  施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣1-2分  未设置车辆冲洗设施，扣3分 | 10 |  |  |  |
| 3 | 施工  场地 | 未制定现场文明施工和环境保护方案，扣10分  施工现场及材料堆放地面未做硬化处理，扣5分  施工现场道路不畅通，路面不平整坚实，扣5分  施工现场无防尘、防噪音措施，扣1-5分  无排水设施、排水不通畅，扣1-4分  无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施，扣1-3分  工地有积水，扣2分  工地未设置吸烟处、随意吸烟，扣1-2分  温暖季节无绿化布置，扣1-2分 | 10 |  |  |  |
| 4 | 材料  堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放，扣1-4分  材料未按要求分类堆放整齐，未标明名称、品种、规格等标牌，扣1-2分  材料堆放未采取防火、防锈蚀、防雨等措施，扣1-3分  未做到工完场地清，扣1-3分  建筑垃圾及废弃物没有集中堆放或及时清理，扣1-3分  易燃易爆物品未分类存放，未采取防火防爆措施，扣1-4分 | 10 |  |  |  |
| 5 | 现场  办公、住宿 | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣6分  宿舍、办公用防火等级不符合有关消防安全技术规范要求，扣10分  在施工程、伙房、库房兼作住宿，扣10分  宿舍未设置可开启式窗户，扣4分  宿舍未设置床铺、床铺超过两层或通道宽度小于0.9m，扣2-6分  宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求，扣5分  宿舍用电乱拉乱接，扣2-5分  宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施，扣1-3分  无床铺、生活用品放置不整齐，扣1-2分  宿舍及周围环境不卫生、不安全，扣1-3分  现场无饮用水或茶水桶直接置地、未上锁内部有水垢，扣1～3分  无冲洗设备扣5分、有明显异味、污垢、蝇蛆，扣1～5分  粪便满溢或直接排入雨水管道，扣10分 | 10 |  |  |  |

**表B：文明施工检查评分表(续表)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣 分 标 准 | | 应得  分数 | 自评分数 | 扣减  分数 | 实得  分数 |
| 6 | 现场  防火 | 无消防措施、制度或无灭火器材的，扣10分  施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，扣10分  施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣5-10分  施工现场灭火器材布局、设置不合理或灭火器材失效，扣5分  无动火审批手续和动火监护的，扣5分  消防资料不齐全、不规范，扣2-5分 | 10 |  |  |  |
| 7 | 治安  综合  治理 | 生活区未给工人设置学习和活动场所，扣4分  未建立治安保卫制度、责任未分解到人，扣3-5分  施工现场未制定治安防范措施，扣3-5分 | 8 |  |  |  |
| 8 | 施工  现场  标牌 | 大门口处挂的七牌二图、内容不全，缺一项扣2分  标牌不规范、不整齐，扣3分  无设置安全标语，扣3分  无设置宣传栏、读报栏、黑板报等，扣2-4分 | 8 |  |  |  |
| 9 | 生活  设施 | 未建立卫生责任制度，扣5分  食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求，扣2-6分  食堂未办理卫生许可证或办理炊事人员健康证，扣5分  食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良，扣2-4分  食堂未配备排风、冷藏、消毒、防暑、防蚊蝇等设施，扣4分  厕所内的设施数量和布局不符合规范要求，扣2-5分  厕所卫生未达到规定要求，扣4分  不能保证现场人员卫生饮水，扣5分  未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分  生活垃圾未装容器或未及时清理，扣3-5分 | 8 |  |  |  |
| 10 | 交通  疏解 | 无交通疏解、警示标志设置方案，扣8分  方案未经审批，未办理占道施工手续，扣8分  未按方案实施，扣3-5分  严重影响人流车流时未及时调整方案，扣3-5分 | 8 |  |  |  |
| 11 | 社区  服务 | 无应急的医药箱和药品，扣5分  未开展卫生防病宣传教育，扣4分  无防粉尘、防噪音、防光污染等措施，扣5分  夜间未经许可施工，扣8分  现场焚烧有毒、有害物质及各类废弃物，扣5分  未建立施工不扰民措施，扣5分 | 8 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |  |  |

注：七牌二图是指【工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产（无重大事故）牌、文明施工牌、环境保护牌、重大危险源公示牌、施工现场总平面图、项目部组织机构及主要管理人员名单图】

项目经理：

（单位公章）

日 期：